**AHD-XM330V200-0D25-32X32-S-V1\_01接口说明**

**CN2** 1 2 3

**CN5** 1 2



**J24** 3 2 1

**J23**  4 3 2 1

详细接口定义：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **接口位号** | **接口详细编号** | **接口定义** | **实现功能** |
| CN2 | 1 | CVBS | Video out |
| 2 | GND |  接地 |
| 3 | 12V | 电压输入 |
|  CN5 | 1 | ICUT\_A | ICUT接口用于镜头的切换 |
| 2 | ICUT\_B |
|  J23 | 1 | GND | 接地 |
| 2 | ADC | 切换CVI |
| 3 | WL\_N\_P | 白光控制/N-P制式切换 |
| 4 | ADC | 切换TVI |
|  J24 | 1 | ADC1VIN | RED CTRL |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | NC | NC |