# AHD-XM380V200-0005-32X32-V1\_01接口说明

**CN2** 1 2 3

**J2 4 3 2 1**

CN1 1 2



**J4 1 2 3 4**

**J5 3 2 1**

**J3 4 3 2 1**

**详细定义**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 位号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 实现功能 |
| J3 | 1 | GND | 地 |
| 2 | ADC2VIN | 制式转换 |
| 3 | MODE\_N/P | N/P制式转换 |
| 4 | ADC2VIN | 制式转换 |
| CN1 | 1 | DRIOUT1 | IRCUT接口 |
| 2 | DRIOUT2 |
| J5 | 1 | ADC1VIN | 光敏信号/白光驱动信号 |
| 2 | GND | 地 |
| 3 | LED1 | 红外驱动信号 |
| CN2 | 1 | CVBS | Video out |
| 2 | GND | 地 |
| 3 | +12V | 12V电源输入 |
| J4 | 1 | GND | 串口座子 |
| 2 | UARTO\_TXD |
| 3 | UART0\_RXD |
| 4 | SWITCH\_PROG |
| J2 | 1 | ALARM\_IN1 | 报警输入/红外驱动信号 |
| 2 | GND | 地 |
| 3 | 3.3V | 3.3V电源 |
| 4 | GND | 地 |