
# AHD-XM330F1-0291-38X38-V1\_01InterfaceDescription

**J26**  1 2 3 4 5 6



**J24**

3

2

1

**CN4**

2

1

**CN2**

3 2 1

**J11**

**8**

**7**

**6**

**5**

**4**

**3**

**2**

**1**

、

**Detailed Definition**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Socket | Specific No. | Interface Description | Function | |
| CN2 | 1 | CVBS | Video Out | |
| 2 | GND | Ground | |
| 3 | 12V | 12V DC input | |
| CN4 | 1 | IRCUTA | IRCUT | |
| 2 | IRCUTB |
| J11 | 1 | ZOOM\_B- | AF | |
| 2 | ZOOM\_B+ |
| 3 | FOCUS\_B- |
| 4 | FOCUS\_B+ |
| 5 | FOCUS\_A- |
| 6 | FOCUS\_A+ |
| 7 | ZOOM\_A- |
| 8 | ZOOM\_A+ |
| J24 | 1 | ADC1VIN | Red\_CTRL | |
| 2 | GND | Ground | |
| 3 | NC | Undefined | |
| J26 | 1 | GND | Ground | |
| 2 | GND | | Ground |
| 3 | UARTO\_TXD | | Debug serial port |
| 4 | UARTO\_RXD | | Debug serial port |
| 5 | SWITCH\_PROG | | 0n-off control |
| 6 | EXY\_RSTN | | reset |