

**BLK510A-38X38-1135 V1.01接口说明**



CN4 ICR接口

J2网络接口

J6红外灯接口

J5 电源接口

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 丝印编号 | 针脚编号 | 针脚定义 | 功能 |
| CN4 | 1 | IRCUT\_A | IRCUT驱动输出 |
| 2 | IRCUT\_B | IRCUT驱动输出 |
| J2 | 1 | RX- | 网络接收信号 |
| 2 | RX+ | 网络接收信号 |
| 3 | LED3 | 网络灯 |
| 4 | TX- | 网络发送信号 |
| 5 | TX+ | 网络发送信号 |
| 6 | LED0 | 网络灯 |
| J3 | 1 | 悬空 | 可接3.3V电源 |
| 2 | GND | 地 |
| 3 | UART\_TXD | 串口发 |
| 4 | UART\_\_RXD | 串口收 |
| 5 | SWICH\_KEY | 调试开关 |
| 6 | EXT\_RSTN | 外部复位 |
| J5 | 1 | 悬空 |  |
| 2 | 悬空 |  |
| 3 | GND | 地 |
| 4 | 12V | 12V输入 |
| J6 | 1 | 红外输入端 | 红外输入端 |
| 2 | GND | GND |
| 3 | 悬空 |  |