BLK16CV3-0330-WIFI-ZS-V2\_01接口说明接口说明表



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标注 | 丝印编号 | 针脚编号 | 针脚定义 | 功能 |
| P1 | J2 | 1 | 红外输入 | 红外输入 |
| 2 | GND | GND |
| 3 | 5V | 5V输出 |
| P2 | J4 | 1 | BOUT | IRcut驱动输出 |
| 2 | AOUT | IRcut驱动输出 |
| P3 | J13 | 1 | GND | GND |
| 2 | VBAT | Rtc电池输入 |
| P4 | J31 | 1  | AC\_P | 咪头输入P |
| 2  | AC\_N | 咪头输入N |
| P5 | J17 | 1 | VCP | 喇叭输出 |
| 2 | CVN | 喇叭输出 |
| P6 | J26 | 1  | 灯板正极 | 灯板正极 |
| 2 | 灯板负极 | 灯板负极 |
| P7 | J6 | 1 | GND | GND |
| 2 | UART\_TX | 串口发送 |
| 3 | UART\_RX | 串口接收 |