BLK16E-0323-38X38-S-C-V1\_01接口说明表

P1 电源网络接口

P3 IRcut接口

P6 音频报警接口

P3 红外接口



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标注 | 丝印编号 | 针脚编号 | 针脚定义 | 功能 |
| P1 | J3 | 1 | LED/PHY\_AD0 | 网络灯 |
| 2 | LED/PHY\_AD1 | 网络灯 |
| 3 | ETHTX+ | 网口数据发送 |
| 4 | ETHTX- | 网口数据发送 |
| 5 | ETHRX+ | 网口数据接收 |
| 6 | ETHRX- | 网口数据接收 |
| 7 | GND | GND |
| 8 | 12V输入 | 12V输入 |
| P3 | J4 | 1 | 红外输入 | 红外输入 |
| 2 | GND | GND |
| 3 | +3.3V | 3.3V输出 |
| P3 | J5 | 1 | BOUT | IRcut驱动输出 |
| 2 | AOUT | IRcut驱动输出 |
| P5 | J2 | 1 | UART\_RX | 串口接收 |
| 2 | UART\_TX | 串口发送 |
| 3 | GND | GND |
| P6 | J3 | 1 | AC\_OUT | 音频输出 |
| 2 | AC\_IN | 音频输入 |
| 3 | GND | GND |
| 4 | ALARM\_GPIO | 报警输入 |
| 5 | GND | GND |