P2

IR-CUT接口


P6

音频报警接口

P3

红外接口

P1 供电和网络接口



此接口未焊接

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标注 | 丝印编号 | 针脚编号 | 针脚定义 | 功能 |
| P2 | J4 | 1 | IC-CUT | IC-CUT驱动 |
| 2 | IC-CUT | IC-CUT驱动 |
| P3 | J2 | 1 | IRIN\_GPIO1\_7 | IRIN |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | GPIO2\_0 | GPIO/PWM |
| P6 | J9 | 1 | AC\_OUTL | 音频输出 |
| 2 | AC\_LINEL | 音频输入 |
| 3 | GND | 接地 |
| 4 | ALARM\_IN1 | 报警输入 |
| 5 | GND | 接地 |
| P1 | J3 | 1 | LED/PHY\_AD0 | 网络灯 |
| 2 | LED/PHY\_AD1 | 网络灯 |
| 3 | ETHTX+ | 网口数据发送 |
| 4 | ETHTX- | 网口数据发送 |
| 5 | ETHRX+ | 网口数据接收 |
| 6 | ETHRX- | 网口数据接收 |
| 7 | GND | GND |
| 8 | 12V输入 | 12V输入 |