BLK3881C-0330-V1\_02接口说明表-核心板接口详细定义

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标注 | 丝印编号 | 针脚编号 | 针脚定义 | 功能 |
| P1 | J3 | 1 | ETHRX- | 网口数据接收 |
| 2 | ETHRX+ | 网口数据接收 |
| 3 | LED/PHY\_AD3 | 网络灯 |
| 4 | ETHTX- | 网口数据发送 |
| 5 | ETHTX+ | 网口数据发送 |
| 6 | LED/PHY\_AD0 | 网络灯 |
| 7 | 报警输入 | 报警输入 |
| 8 | GND | GND |
| 9 | GND | GND |
| 10 | +12V | +12V输入 |
| P2 | J6 | 1 | 红外输入 | 红外输入 |
| 2 | GND | GND |
| 3 | NC | 悬空 |
| P3 | J14 | 1 | GND | GND |
| 2 | VBAT | 电池正极 |
| P4 | J10 | 1 | IRCUT | IRCUT驱动输出 |
| 2 | IRCUT | IRCUT驱动输出 |
| P5 | J9 | 1 | 音频输出 | 音频输出 |
| 2 | 音频输出 | 音频输出 |
| P6 | J13 | 1 | AGND | 模拟地 |
| 2 | AC\_LINE | 音频输入 |