

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 代号 | 功能描述 | 接口定义 |
| JT17 | 风扇电源接口 | 1：+12 | 2：GND |  |  |
| JT16 | 风扇电源接口 | 1：+12 | 2：GND |  |  |
| CNT4 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CNT15 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CNT16 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CNT17 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CNT11 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CNT12 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CNT13 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CNT3 | SATA接口 |  |  |  |  |
| JT22 | 带单片机前面板扩展接口 | 1：+5V | 2：GND | 3：+5\_STB | 4:GND |
|  |  | 5:NC | 6:NC | 7:UART\_RXD | 8:UART\_TX |
|  |  | 9:PWR\_S | 10:GND |  |  |
| J9 | ATX电源接口 | 1：+3.3V | 2：+3.3V | 3：GND. | 4：+5V |
|  |  | 5：GND | 6:+5V | 7:GND | 8:NC |
|  |  | 9:+5\_STB | 10:+12V | 11:+3.3 | 12:NC |
|  |  | 13:GND | 14:PWR\_S | 15:GND | 16:GND |
|  |  | 17:GND | 18:NC | 19:+5V | 20：+5V |
| CN1 | ESATA座子 |  |  |  |  |
| JT19 | USB扩展接口座子 | 1：+5V | 2：USB\_DM | 3：USB\_DP | 4：GND |
| JT20 | USB扩展接口座子 | 1：+5V | 2：USB\_DM | 3：USB\_DP | 4：GND |
| JT21 | SATA电源接口 | 1：+12V | 2：GND | 3：GND | 4：+5V |
| J6 | SATA电源接口 | 1：12V\_HD1 | 2：GND | 3：GND | 4：+5V\_HD1 |
| JT18 | 风扇电源接口 | 1：+12 | 2：GND |  |  |
| CN15 | VGA扩展座子 | 1：GND | 2：VGA\_RED | 3：VGA\_GREEN | 4：VGA\_blue |
|  |  | 5：VGA\_HSO | 6:VGA\_VSO |  |  |
| J10 | 视频输出座子 | 1：VIDEO\_OUT\_MAIN | 3：GND | 4:GND | 5:GND |
|  |  | 6:GND |  |  |  |
| CN38 | 音频输入输出座子 | 1T(靠近板子)：AUDIO\_OUT\_MAIN | 2T(远离板子)：AUDIO\_LINE\_IN |  |  |
| J27 | 网络接口 |  |  |  |  |
| J5 | HDMI接口 |  |  |  |  |
| J2 | USB3.0 |  |  |  |  |
| JT6 | USB2.0 |  |  |  |  |
| J25 | 报警输入,输出 | 1：ALARM\_IN8 | 2：ALARM\_IN16 | 3：GND | 4：GND |
|  |  | 5：ALARMOUT1\_COM | 6：ALARMOUT3\_COM | 7：ALARMOUT1\_NO | 8：ALARMOUT3\_NO |
|  |  | 9：ALARMOUT2\_COM | 10：ALARMOUT4\_COM | 11：ALARMOUT2\_NO | 12：ALARMOUT4\_NO |
|  |  | 13：RS232\_R | 14：RS485\_A | 15：RS232\_T | 16:RS485\_B |
| J26 | 报警输入 | 1：ALARM\_IN1 | 2：ALARM\_IN9 | 3：ALARM\_IN2 | 4：ALARM\_IN10 |
|  |  | 5：ALARM\_IN3 | 6：ALARM\_IN11 | 7：ALARM\_IN4 | 8：ALARM\_IN12 |
|  |  | 9：GND | 10：GND | 11：ALARM\_IN5 | 12:ALARM\_IN13 |
|  |  | 13：ALARM\_IN6 | 14：ALARM\_IN14 | 15：ALARM\_IN7 | 16：ALARM\_IN15 |
| JT9 | 开关座子 |  |  |  |  |
| JT3 | +12V电源输入座子 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |