NBD8004T-QW(双盘不带VGA)



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 位号 | 功能描述 | 接口定义 |
| CN9 | 风扇电源座子 | 1:+12 | 2:GND |  |  |
| CN172 | 12V输入电源接口 |  |  |  |  |
| J36 | 电源开关 |  |  |  |  |
| J13 | XM722调试接口 | 1:RXD | 2:TXD | 3:GND |  |
| CN171 | USB扩展接口 |  |  |  |  |
| J5 | 2USB座子 |  |  |  |  |
| J10 | 网口座子 |  |  |  |  |
| CN6 | 硬盘电源座子 |  |  |  |  |
| CN7 | 10PIN不带单片机前面板座子 | 1:+3.3 | 2:GND | 3:IR | 4:COL2 |
|  |  | 5: COL1 | 6:ROW2 | 7:COL3 | 8:ROW1 |
|  |  | 9: ALARM | 10:REC |  |  |
| CN5 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CN173 | SATA接口 |  |  |  |  |
| J6 | HDMI接口 |  |  |  |  |