

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 位号 | 功能描述 | 接口定义 |
| CN3 | 风扇电源座子 | 1:+12 | 2:GND |  |  |
| CN8 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CN7 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CN2 | 10PIN不带单片机前面板座子 | 1:+3.3V | 2:GND | 3:IR | 4:COL1 |
|  |  | 5:COL3 | 6:COL4 | 7: ROW4 | 8:COL2 |
|  |  | 9:ALARM | 10:REC |  |  |
| CN9 | 硬盘电源座子 |  |  |  |  |
| CN4 | 风扇电源座子 | 1:+12 | 2:GND |  |  |
| CN21 | 12V电源输入接口 |  |  |  |  |
| CN1 | 2USB+网口组合座子 |  |  |  |  |
| CN10 | RS232接口 | 1:UART0\_RXD | 2:UART0\_TXD | 3:GND | 4:+5V |
| CN6 | USB扩展接口 |  |  |  |  |
| J15 | VGA输入接口 | 1:VGA\_RED | 2:VGA\_GREEN | 3:VGA\_BLUE | 4:NC |
|  |  | 5:GND | 6:GND | 7:GND | 8:GND |
|  |  | 9:NC | 10:GND | 11:NC | 12:NC |
|  |  | 13:VGA\_HSO | 14:VGA\_VSO | 15:NC |  |
| J3 | HDMI接口 |  |  |  |  |