

**35S精简版机器人模块接口说明**

****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标注 | 针脚编号 | 针脚定义 | 功能 |
| J7 | 1 | M\_RIGHT | 电机右限位开关 |
| 2 | GND | 数字地 |
| 3 | M\_LEFT | 电机左限位开关 |
| J9 | 1 | MOTOR\_DOWN | 电机下限位开关 |
| 2 | GND | 数字地 |
| 3 | MOTOR\_UP | 电机上限位开关 |
| J5 | 1 | AW8733ATQR VOP | 喇叭 |
| 2 | AW8733ATQR VON | 喇叭 |
| J6 | 1 | +5V\_M1 | +5V电源 |
| 2 | ULN2803AFW OUT8 | 电机驱动芯片输出8 |
| 3 | ULN2803AFW OUT7 | 电机驱动芯片输出7 |
| 4 | ULN2803AFW OUT6 | 电机驱动芯片输出6 |
| 5 | ULN2803AFW OUT5 | 电机驱动芯片输出5 |
| J12 | 1 | +5V\_M2 | +5V电源 |
| 2 | ULN2803AFW OUT1 | 电机驱动芯片输出1 |
| 3 | ULN2803AFW OUT2 | 电机驱动芯片输出2 |
| 4 | ULN2803AFW OUT3 | 电机驱动芯片输出3 |
| 5 | ULN2803AFW OUT4 | 电机驱动芯片输出4 |
| J10 | 1 | +5V | +5V电源 |
| 2 | GND | 数字地 |
| 3 | IRC | 红外控制信号脚 |
| 4 | NC | 空脚 |
| J4 | 1 | AOUT | IR-CUT控制脚 |
| 2 | BOUT | IR-CUT控制脚 |
| J8 | 1 | GND | 数字地 |
| 2 | AC\_MIC | MIC 音频输入脚 |
| J1 | 1 | NC | 空脚 |
| 2 | NC | 空脚 |
| 3 | GND | 数字地 |
| 4 | +5V | +5V电源 |