
**BLO365接口说明**



表1-正面接口详细定义

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标注 | 图中代号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 实现功能 |
| P1 |  | 1 | 12V电源输入接口 | +12V |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | NC | 空闲脚 |
|  |  | 4 | NC | 空闲脚 |
| P2 |  | 1 | RX-（网络接收差分信号） | 输入 |
| 2 | RX+（网络接收差分信号） | 输入 |
| 3 | LEDLINKA（网络状态指示灯） | 输出 |
| 4 | TX-（网络发送差分信号） | 输出 |
| 5 | TX+（网络发送差分信号） | 输出 |
| 6 | NET\_LED\_ACT（网络连接指示灯） | 输出 |
| P3 |  | 1 | GND | 接地 |
| 2 | VIDEO\_OUT | 输出 |
| 3 | GND | 接地 |
| 4 | NC | 空闲脚 |
| 5 | NC | 空闲脚 |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标注 | 图中代号 | 接口详细编号 | 接口定义 | 实现功能 |
| P1 |  | 1 | 电源正极(12v) | 12V电源输入 |
| 2 | 电源正极(12v) | 12V电源输入 |
| 3 | GND | 接地 |
| 4 | GND | 接地 |
| 5 | 电源正极(5v) | 5V 电源输入 |
| 6 | GND | 接地 |
| 7 | DOUT7 | 视频信号输出 |
| 8 | DOUT6 | 视频信号输出 |
| 9 | DOUT5 | 视频信号输出 |
| 10 | DOUT4 | 视频信号输出 |
| 11 | DOUT3 | 视频信号输出 |
| 12 | DOUT2 | 视频信号输出 |
| 13 | DOUT1 | 视频信号输出 |
| 14 | DOUT0 | 视频信号输出 |
| 15 | VIDEOIN\_HD | 行同步信号 |
| 16 | VIDEOIN\_PCLK | 时钟信号 |
| 17 | VIDEOIN\_VD | 场同步信号 |
| 18 | GND | 接地 |
| 19 | NC | 空闲脚 |
| 20 | SCL | I2C时钟脚 |
| 21 | MCBSP\_CLKR\_SPI1\_SDO | SPI数据脚 |
| 22 | MCBSP\_DR\_SPI1\_EN | SPI使能脚 |
| 23 | I2C\_CLK | SPI时钟脚 |
| 24 | REDCTRL | 红外灯信号输入 |
| 25 | GND | 接地 |
| 26 | GND | 接地 |
| 27 | GND | 接地 |
| 28 | 电源正极(5v) | 5V 电源输入 |
| 29 | SDA | I2C数据脚 |
| 30 | GND | 接地 |
| 31 | GND | 接地 |
| 32 | GND | 接地 |
| 33 | GND | 接地 |
| 34 | DOUT11 | 视频信号输出 |
| 35 | DOUT10 | 视频信号输出 |
| 36 | DOUT9 | 视频信号输出 |
| 37 | DOUT8 | 视频信号输出 |
| 38 | IRIS\_DRIVER | 自动光圈 |
| 39 | IRIS\_CONT | 自动光圈 |
| 40 | GND | 接地 |