



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | 功能描述 | 接口定义 | | | |
| CN5 | 不带单片机前面板扩展座子 | 1:+3.3 | 2:GND | 3:IR | 4:COL2 |
|  |  | 5:COL1 | 6:ROW2 | 7:COL3 | 8:ROW1 |
|  |  | 9:ALARM | 10:REC |  |  |
| CN1 | SATA接口 |  |  |  |  |
| J24 | RS232 |  |  |  |  |
| J18 | 硬盘电源座子 | 1:+12 | 2:GND | 3:GND | 4:+5 |
| J19 | WIFI扩展座子 | 1:GND | 2: USBDP\_WIFI | 3: USBDM\_WIFI | 4: +5 |
|  |  | 5: USB\_CTRL |  |  |  |
| JT1 | 12V电源输入接口 |  |  |  |  |
| J23 | 2USB组合接口 |  |  |  |  |
| CN4 | USB扩展座子 |  |  |  |  |
| J15 | RJ45网口 |  |  |  |  |
| J3 | HDMI接口 |  |  |  |  |
| J5 | VGA接口 |  |  |  |  |

PS:本接口说明对应800米WIFI套包NVR产品，WIFI模块架在主板右上脚38孔位上



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | 功能描述 | 接口定义 | | | |
| J2 | 5P1.25mm WIFI扩展座子 | 1:GND | 2:USB\_DP | 3:USB\_DM | 4:+5V |
| 5:USB\_CTRL |  |  |  |
| J1 | 16P 双排FPC WIFI扩展座子 | 1:NC | 2:NC | 3:NC | 4:NC |
| 5:NC | 6:NC | 7:NC | 8:GND |
| 9:NC | 10:NC | 11:GND | 12:NC |
| 13:USB\_DM | 14:USB\_DP | 15:+5V | 16:USB\_CTRL |
| ANT1 | IPEX天线接口 |  |  |  |  |

PS:USB\_CTRL为WIFI模块供电控制管脚，低电平使能供电。