NBD8016H4-QT



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 位号 | 功能描述 | 接口定义 |
| JT4 | 风扇电源座子 | 1:+12 | 2:GND |  |  |
| JT5 | 风扇电源座子 | 1:+12 | 2:GND |  |  |
| JT6 | 风扇电源座子 | 1:+12 | 2:GND |  |  |
| JT10 | 12V电源输入接口 |  |  |  |  |
| JT9 | 电源开关 |  |  |  |  |
| JT7 | RS232接口 | 1:RXD | 2:TXD | 3:GND |  |
| JT2 | USB扩展接口 |  |  |  |  |
| JT8 | USB扩展接口 |  |  |  |  |
| J6 | USB3.0座子 |  |  |  |  |
| JT11 | USB座子 |  |  |  |  |
| J7 | 网口座子 |  |  |  |  |
| JT3 | 硬盘电源座子 |  |  |  |  |
| J1 | 硬盘电源座子 |  |  |  |  |
| CN6 | VGA扩展座子 | 1:GND | 2: VGA\_RED  | 3: VGA\_GREEN  | 4: VGA\_BLUE |
|  |  | 5: VGA\_HSO | 6: VGA\_VSO |  |  |
| JT1 | 10PIN带单片机前面板座子 | 1:+5 | 2:GND | 3:+5\_STB | 4:GND |
|  |  | 5:NC | 6:NC | 7:RXD\_FRONT | 8:TXD\_FRONT |
|  |  | 9:PWR\_S | 10:GND |  |  |
| CN7 | 音频输入输出座子 | 1T:AUDIO\_OUT\_MAIN | 2T:AUDIO\_LINE\_IN1 |  |  |
| CN1 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CN2 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CN3 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CN4 | SATA接口 |  |  |  |  |
| J8 | HDMI接口 |  |  |  |  |