
NBD8064H8-QE



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位号 | 功能描述 | 接口定义 | | | |
| JT3 | 风扇电源座子 | 1:+12 | 2:GND |  |  |
| JT4 | 风扇电源座子 | 1:+12 | 2:GND |  |  |
| JT7 | 风扇电源座子 | 1:+12 | 2:GND |  |  |
| JT8 | RS232接口 | 1:RXD | 2:TXD | 3:GND |  |
| JT13 | RS232接口 | 1:RXD | 2:TXD | 3:GND |  |
| JT2 | USB扩展接口 |  |  |  |  |
| JT5 | USB扩展接口 |  |  |  |  |
| J6 | USB3.0座子 |  |  |  |  |
| JT11 | USB座子 |  |  |  |  |
| J7 | 网口座子 |  |  |  |  |
| J28 | 网口座子 |  |  |  |  |
| CN9 | VGA扩展座子 | 1:GND | 2: VGA\_RED | 3: VGA\_GREEN | 4: VGA\_BLUE |
|  |  | 5: VGA\_HSO | 6: VGA\_VSO |  |  |
| JT1 | 10PIN带单片机前面板座子 | 1:+5 | 2:GND | 3:+5\_STB | 4:GND |
|  |  | 5:NC | 6:NC | 7:RXD\_FRONT | 8:TXD\_FRONT |
|  |  | 9:PWR\_S | 10:GND |  |  |
| J4 | 报警输入输出座子 | 1:ALARM\_IN8 | 2:ALARM\_IN16 | 3:GND | 4:GND |
|  |  | 5: ALARMOUT1\_C | 6: ALARMOUT3\_C | 7: ALARMOUT1\_NO | 8:ALARMOUT3\_NO |
|  |  | 9: ALARMOUT2\_C | 10: ALARMOUT4\_C | 11:ALARMOUT2\_NO | 12:ALARMOUT4\_NO |
|  |  | 13:RS232\_R | 14:RS485\_A | 15:RS232\_T | 16:RS485\_B |
| J5 | 报警输入输出座子 | 1:ALARM\_IN1 | 2:ALARM\_IN9 | 3:ALARM\_IN2 | 4:ALARM\_IN10 |
|  |  | 5:ALARM\_IN3 | 6:ALARM\_IN11 | 7:ALARM\_IN4 | 8:ALARM\_IN12 |
|  |  | 9: GND | 10:GND | 11:ALARM\_IN5 | 12:ALARM\_IN13 |
|  |  | 13:ALARM\_IN6 | 14:ALARM\_IN14 | 15:ALARM\_IN7 | 16:ALARM\_IN15 |
| CN10 | 音频输入输出座子 | 1T:AUDIO\_OUT\_MAIN | 2T:AUDIO\_LINE\_IN |  |  |
| CN4 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CN6 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CN7 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CN8 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CN40 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CN41 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CN42 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CN49 | SATA接口 |  |  |  |  |
| J8 | HDMI接口 |  |  |  |  |
| J29 | HDMI接口 |  |  |  |  |
| J1 | ATX电源座子 | 1：+3.3 | 2：+3.3 | 3：GND. | 4：+5 |
|  |  | 5：GND | 6:+5 | 7:GND | 8:NC |
|  |  | 9:+5\_STB | 10:+12 | 11:+3.3 | 12:NC |
|  |  | 13:GND | 14:PWR\_S | 15:GND | 16:GND |
|  |  | 17:GND | 18:NC | 19:+5 | 20：+5 |