NBD8916F8-Q



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 位号 | 功能描述 | 接口定义 |
| JT1 | 风扇电源座子 | 1:+12 | 2:GND |  |  |
| JT2 | 风扇电源座子 | 1:+12 | 2:GND |  |  |
| JT7 | RS232接口 | 1:RXD | 2:TXD | 3:GND |  |
| JT9 | RS232接口 | 1:RXD | 2:TXD | 3:GND |  |
| JT6 | USB扩展接口 |  |  |  |  |
| JT8 | USB扩展接口 |  |  |  |  |
| U32 | 双层USB3.0插座 |  |  |  |  |
| J5 | RJ45插座 |  |  |  |  |
| J3 | 8口RJ45插座 |  |  |  |  |
| J4 | 8口RJ45插座 |  |  |  |  |
| J7 | VGA接口座子 | 1:VGA\_RED | 2:VGA\_GREEN | 3:VGA\_BLUE | 4:NC |
|  |  | 5:GND | 6:GND | 7:GND | 8:GND |
|  |  | 9:NC | 10:GND | 11:NC | 12:NC |
|  |  | 13:VGA\_HSO | 14:VGA\_VSO | 15:NC |  |
| CN1 | 10PIN不带单片机前面板座子 | 1:+3.3 | 2:GND | 3:IR | 4:COL2 |
|  |  | 5:COL1 | 6:ROW2 | 7:COL3 | 8:ROW1 |
|  |  | 9: ALARM | 10:REC |  |  |
| JT3 | 10PIN带单片机前面板座子 | 1:+5 | 2:GND | 3:+5\_STB | 4:GND |
|  |  | 5:NC | 6:NC | 7:RXD\_FRONT | 8:TXD\_FRONT |
|  |  | 9:PWR\_S | 10:GND |  |  |
| CN12 | 音频输入输出座子 | 1T:AUDIO\_OUT\_MAIN | 2T:AUDIO\_LINE\_IN1 |  |  |
| CN2 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CN3 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CN4 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CN5 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CN6 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CN7 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CN8 | SATA接口 |  |  |  |  |
| CN9 | SATA接口 |  |  |  |  |
| J6 | HDMI接口 |  |  |  |  |
| CN175 | POE ATX电源接口座子 | 1:+52 | 2:GND | 3:+52 | 4:GND |
| J1 | POE ATX电源接口座子 | 1:NC | 2:GND | 3:+12 | 4:+12 |
|  |  | 5:GND | 6:GND | 7:GND | 8:GND |
|  |  | 9:+5 | 10:+5 | 11:NC | 12:NC |
|  |  | 13:+12 | 14:+12 | 15:GND | 16:GND |
|  |  | 17:GND | 18:GND | 19:+5 | 20：+5 |