
BLK16CV3-0330-WIFI-ZS-V2\_01 Interface Description



P5 SPK


P4 MIC

P2 IRcut

P6 LED

P3 RTC

P1



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sign | Socket | Specific No | Interface Description | Function |
| P1 | J2 | 1 | SEN | RED\_CTRL |
| 2 | GND | GND |
| 3 | 5V | 5V |
| P2 | J4 | 1 | BOUT | IRcut |
| 2 | AOUT | IRcut |
| P3 | J13 | 1 | GND | GND |
| 2 | VBAT | Rtc |
| P4 | J31 | 1 | AC\_P | MIC INPUT P |
| 2 | AC\_N | MIC INPUT N |
| P5 | J17 | 1 | VCP | +Speaker output |
| 2 | CVN | -Speaker output |
| P6 | J26 | 1 | +Lamp plate | +Lamp plate |
| 2 | -Lamp plate | -Lamp plate |
| P7 | J6 | 1 | GND | GND |
| 2 | UART\_TX |  |
| 3 | UART\_RX |  |